<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="29.083" y1="20.32" x2="59.741" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="59.741" y1="20.32" x2="59.868" y2="59.807" width="0" layer="20"/>
<wire x1="59.868" y1="59.807" x2="29.083" y2="59.807" width="0" layer="20"/>
<wire x1="29.083" y1="59.807" x2="29.083" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
<text>FRESSE HALTEN!!!</text>
<text>(c) eNBeWe</text>
</plain>
<libraries>
<library name="FresseHalten">
<packages>
<package name="78XXL">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="6410-03">
<description>&lt;b&gt;MOLEX 2.54mm KK  CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reflow soldering</description>
</package>
<package name="737992-5">
<description>&lt;b&gt;FEMALE PRINT CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
DIN 45323 (34V/3A), ROKA, distributor Conrad</description>
</package>
<package name="ABK-PRO-MINI">
<description>ABK-PRO-MINI</description>
</package>
<package name="P-733-364">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="FresseHalten" package="78XXL" value="5V"/>
<element name="J1" library="FresseHalten" package="6410-03" value="22-27-2031-03">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J2" library="FresseHalten" package="6410-03" value="22-27-2031-03">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J3" library="FresseHalten" package="6410-03" value="22-27-2031-03">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q1" library="FresseHalten" package="SOT23" value="SI2302"/>
<element name="Q2" library="FresseHalten" package="SOT23" value="SI2302"/>
<element name="Q3" library="FresseHalten" package="SOT23" value="SI2302"/>
<element name="U$1" library="FresseHalten" package="737992-5" value="737992-55-POSCENTER"/>
<element name="U$2" library="FresseHalten" package="ABK-PRO-MINI" value="ABK-PRO-MINI"/>
<element name="X1" library="FresseHalten" package="P-733-364" value="733-364"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="D6"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="D5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="D3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="+"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="GND"/>
<contactref element="U$2" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="X1" pad="L4"/>
<contactref element="U$1" pad="-2"/>
<contactref element="U$1" pad="-1"/>
<contactref element="IC1" pad="IN"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$2" pad="D9"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="D8"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$2" pad="D10"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$2" pad="D11"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$2" pad="D12"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$2" pad="D13"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="OUT"/>
<contactref element="U$2" pad="RAW"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="X1" pad="L1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="X1" pad="L3"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="X1" pad="L2"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="GND">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
