<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="19.355" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.355" y1="0" x2="19.355" y2="29.581" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.355" y1="29.581" x2="0" y2="29.581" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="29.581" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>PROG</text>
<text>RUN</text>
<text>TXD</text>
<text>RXD</text>
<text>GND</text>
<text>(c) eNBeWe, 2016</text>
<text>Teufel Subwoofer WiFi Control</text>
<text>GND</text>
<text>SW</text>
<text>VCC</text>
</plain>
<libraries>
<library name="TeufelSubWifi">
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TSR-1">
</package>
<package name="ESP12-SMD">
</package>
<package name="22-23-2031">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 3 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="TeufelSubWifi" package="1X03" value="RUN/PROG">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="TeufelSubWifi" package="1X03" value="COM">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="TeufelSubWifi" package="SOT23" value="SI2302">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="TeufelSubWifi" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="TeufelSubWifi" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="TeufelSubWifi" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="TeufelSubWifi" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="TeufelSubWifi" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="TeufelSubWifi" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="TeufelSubWifi" package="TSR-1" value="3V3">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="TeufelSubWifi" package="ESP12-SMD" value="ESP12SMD">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="TeufelSubWifi" package="22-23-2031" value="22-23-2031">
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462950"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="30C0862"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2031"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$GND"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$VCC"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SIG_SW">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$GPIO15"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$GPIO2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$GPIO0"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$2" pad="P$RST"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$2" pad="P$EN"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$2" pad="P$GPIO12"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$2" pad="P$TXD0"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$2" pad="P$RXD0"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
