<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="24.638" y1="19.812" x2="55.804" y2="19.812" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.804" y1="19.812" x2="55.804" y2="54.6" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.804" y1="54.6" x2="24.638" y2="54.6" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.638" y1="54.6" x2="24.638" y2="19.812" width="0" layer="20"/>
<text>Fresse Halten!</text>
<text>(c) 2016 nbw</text>
</plain>
<libraries>
<library name="FresseHalten">
<packages>
<package name="78XXL">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="6410-03">
<description>&lt;b&gt;MOLEX 2.54mm KK  CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reflow soldering</description>
</package>
<package name="737992-5-POSCENTER">
</package>
<package name="PRO-MINI">
<description>Arduino Pro Mini Clone</description>
</package>
<package name="P-733-364">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="FresseHalten" package="78XXL" value="7805">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="FresseHalten" package="6410-03" value="CON-NBW">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="FresseHalten" package="6410-03" value="CON-CSP">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="FresseHalten" package="6410-03" value="CON-CDS">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="FresseHalten" package="SOT23" value="SI2302"/>
<element name="Q2" library="FresseHalten" package="SOT23" value="SI2302"/>
<element name="Q3" library="FresseHalten" package="SOT23" value="SI2302"/>
<element name="U$1" library="FresseHalten" package="737992-5-POSCENTER" value="+12V"/>
<element name="U$2" library="FresseHalten" package="PRO-MINI" value="PRO-MINI"/>
<element name="X1" library="FresseHalten" package="P-733-364" value="733-364"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="GND"/>
<contactref element="U$1" pad="-"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="GND"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC1" pad="OUT"/>
<contactref element="U$2" pad="RAW"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="U$1" pad="+1"/>
<contactref element="U$1" pad="+2"/>
<contactref element="IC1" pad="IN"/>
<contactref element="X1" pad="L4"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$2" pad="D5"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$2" pad="D3"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$2" pad="D6"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="X1" pad="L1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="X1" pad="L2"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="X1" pad="L3"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$2" pad="A0"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$2" pad="D12"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$2" pad="D11"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$2" pad="D10"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$2" pad="D9"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$2" pad="D8"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
