<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;WAGO MCS - MULTI CONNECTION SYSTEM Series 733&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;Rastermaß / Pitch  2.5 mm&lt;/b&gt;


&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;UL&gt;
&lt;LI&gt;Gerade und abgewinkelte Lötstifte für rechtwinklige und parallele Steckrichtung zur Leiterplatte
&lt;br&gt;Horizontal or vertical PCB mounting via straight or angled solder pins
&lt;br&gt;
&lt;LI&gt;Optional mit PressIn-Stiften für die lötfreie Verbindung zur Leiterplatte
&lt;br&gt;Also available with press-in pins for solder-free connection to the PCB
&lt;br&gt;
&lt;LI&gt;100 % fehlsteckgeschützt, nur polzahlgleiche Stift- und Federleisten können miteinander gesteckt werden
&lt;br&gt;100 % protected against mismating; only mating halves with the same pole number can be connected together
&lt;br&gt;
&lt;LI&gt;THR-Stiftleisten zur Verarbeitung im Reflow-Lötprozess in der SMT-Fertigung
&lt;br&gt;THR male headers for reflow soldering in SMT production
&lt;br&gt;
&lt;LI&gt;Tape-and-Reel-Verpackungen für die automatische Bestückung der Komponenten auf die Leiterplatte
&lt;br&gt;Available in tape-and-reel packaging for automated pick-and-place assembly
&lt;br&gt;
&lt;LI&gt;Kodierbar
&lt;br&gt;With coding keys
&lt;br&gt;
&lt;/UL&gt;</description>
<packages>
<package name="P-733-332">
</package>
<package name="P-733-333">
</package>
<package name="P-733-334">
</package>
<package name="P-733-335">
</package>
<package name="P-733-336">
</package>
<package name="P-733-337">
</package>
<package name="P-733-338">
</package>
<package name="P-733-340">
</package>
<package name="P-733-342">
</package>
<package name="P-733-362">
</package>
<package name="P-733-363">
</package>
<package name="P-733-364">
</package>
<package name="P-733-365">
</package>
<package name="P-733-366">
</package>
<package name="P-733-367">
</package>
<package name="P-733-368">
</package>
<package name="P-733-370">
</package>
<package name="P-733-372">
</package>
<package name="P-733-332/100-000">
</package>
<package name="P-733-333/100-000">
</package>
<package name="P-733-334/100-000">
</package>
<package name="P-733-335/100-000">
</package>
<package name="P-733-336/100-000">
</package>
<package name="P-733-337/100-000">
</package>
<package name="P-733-338/100-000">
</package>
<package name="P-733-340/100-000">
</package>
<package name="P-733-342/100-000">
</package>
<package name="P-733-332/105-604">
</package>
<package name="P-733-333/105-604">
</package>
<package name="P-733-334/105-604">
</package>
<package name="P-733-335/105-604">
</package>
<package name="P-733-336/105-604">
</package>
<package name="P-733-337/105-604">
</package>
<package name="P-733-338/105-604">
</package>
<package name="P-733-340/105-604">
</package>
<package name="P-733-342/105-604">
</package>
<package name="P-733-362/105-604">
</package>
<package name="P-733-363/105-604">
</package>
<package name="P-733-364/105-604">
</package>
<package name="P-733-365/105-604">
</package>
<package name="P-733-366/105-604">
</package>
<package name="P-733-367/105-604">
</package>
<package name="P-733-368/105-604">
</package>
<package name="P-733-370/105-604">
</package>
<package name="P-733-372/105-604">
</package>
<package name="P-733-339">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="S-2-POL-S">
<pin name="P1" function="dot"/>
<pin name="P2" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="S-3-POL-S">
<pin name="P1" function="dot"/>
<pin name="P2" function="dot"/>
<pin name="P3" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="S-4-POL-S">
<pin name="P1" function="dot"/>
<pin name="P2" function="dot"/>
<pin name="P3" function="dot"/>
<pin name="P4" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="S-5-POL-S">
<pin name="P1" function="dot"/>
<pin name="P2" function="dot"/>
<pin name="P3" function="dot"/>
<pin name="P4" function="dot"/>
<pin name="P5" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="S-6-POL-S">
<pin name="P1" function="dot"/>
<pin name="P2" function="dot"/>
<pin name="P3" function="dot"/>
<pin name="P4" function="dot"/>
<pin name="P5" function="dot"/>
<pin name="P6" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="S-7-POL-S">
<pin name="P1" function="dot"/>
<pin name="P2" function="dot"/>
<pin name="P3" function="dot"/>
<pin name="P4" function="dot"/>
<pin name="P5" function="dot"/>
<pin name="P6" function="dot"/>
<pin name="P7" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="S-8-POL-S">
<pin name="P2" function="dot"/>
<pin name="P3" function="dot"/>
<pin name="P4" function="dot"/>
<pin name="P5" function="dot"/>
<pin name="P6" function="dot"/>
<pin name="P7" function="dot"/>
<pin name="P8" function="dot"/>
<pin name="P1" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="S-9-POL-S">
<pin name="P1" function="dot"/>
<pin name="P2" function="dot"/>
<pin name="P3" function="dot"/>
<pin name="P4" function="dot"/>
<pin name="P5" function="dot"/>
<pin name="P6" function="dot"/>
<pin name="P7" function="dot"/>
<pin name="P8" function="dot"/>
<pin name="P9" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="S-10-POL-S">
<pin name="P1" function="dot"/>
<pin name="P2" function="dot"/>
<pin name="P3" function="dot"/>
<pin name="P4" function="dot"/>
<pin name="P5" function="dot"/>
<pin name="P6" function="dot"/>
<pin name="P7" function="dot"/>
<pin name="P8" function="dot"/>
<pin name="P9" function="dot"/>
<pin name="P10" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="S-12-POL-S">
<pin name="P1" function="dot"/>
<pin name="P2" function="dot"/>
<pin name="P3" function="dot"/>
<pin name="P4" function="dot"/>
<pin name="P5" function="dot"/>
<pin name="P6" function="dot"/>
<pin name="P7" function="dot"/>
<pin name="P8" function="dot"/>
<pin name="P9" function="dot"/>
<pin name="P10" function="dot"/>
<pin name="P11" function="dot"/>
<pin name="P12" function="dot"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="733-332" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift gerade 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Straight solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 2 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 4.6 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: lichtgrau / light gray&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-2-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-332">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-333" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift gerade 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Straight solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 3 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 4.6 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: lichtgrau / light gray&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-3-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-333">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-334" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift gerade 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Straight solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 4 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch:  &lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Farbe / Color: lichtgrau / light gray&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-4-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-334">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-335" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift gerade 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Straight solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 5 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 4.6 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: lichtgrau / light gray&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-5-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-335">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="L5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-336" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift gerade 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Straight solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 6 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 4.6 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: lichtgrau / light gray&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-6-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-336">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="L5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="L6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-337" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (f?r Leiterplatten) Einl?tstift gerade 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Straight solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 7 &lt;br&gt;Rasterma? / Pitch: 2.5 mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160  V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 4  A&lt;br&gt;Farbe / Color: lichtgrau / light gray&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2012. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen k?nnen. &lt;br&gt; As of: 01/01/2012. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-7-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-337">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="L5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="L6"/>
<connect gate="G$1" pin="P7" pad="L7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-338" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift gerade 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Straight solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 8 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 4.6 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: lichtgrau / light gray&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-8-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-338">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="L5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="L6"/>
<connect gate="G$1" pin="P7" pad="L7"/>
<connect gate="G$1" pin="P8" pad="L8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-340" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift gerade 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Straight solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 10 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 4.6 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: lichtgrau / light gray&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-10-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-340">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="L10"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="L5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="L6"/>
<connect gate="G$1" pin="P7" pad="L7"/>
<connect gate="G$1" pin="P8" pad="L8"/>
<connect gate="G$1" pin="P9" pad="L9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-342" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift gerade 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Straight solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 12 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 4.6 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: lichtgrau / light gray&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-12-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-342/100-000">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="L10"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="L11"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="L12"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="L5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="L6"/>
<connect gate="G$1" pin="P7" pad="L7"/>
<connect gate="G$1" pin="P8" pad="L8"/>
<connect gate="G$1" pin="P9" pad="L9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-332/100-000" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einpressstift 0,6 x 0,6 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Press-in pin 0.6 x 0.6 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 2 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 4 A&lt;br&gt;Farbe / Color: lichtgrau / light gray&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-2-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-332/100-000">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-333/100-000" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einpressstift 0,6 x 0,6 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Press-in pin 0.6 x 0.6 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 3 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 4 A&lt;br&gt;Farbe / Color: lichtgrau / light gray&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-3-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-333/100-000">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-334/100-000" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einpressstift 0,6 x 0,6 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Press-in pin 0.6 x 0.6 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 4 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 4 A&lt;br&gt;Farbe / Color: lichtgrau / light gray&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-4-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-334/100-000">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-335/100-000" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einpressstift 0,6 x 0,6 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Press-in pin 0.6 x 0.6 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 5 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 4 A&lt;br&gt;Farbe / Color: lichtgrau / light gray&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-5-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-335/100-000">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="L5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-336/100-000" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einpressstift 0,6 x 0,6 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Press-in pin 0.6 x 0.6 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 6 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 4 A&lt;br&gt;Farbe / Color: lichtgrau / light gray&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-6-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-336/100-000">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="L5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="L6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-337/100-000" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einpressstift 0,6 x 0,6 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Press-in pin 0.6 x 0.6 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 7 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 4 A&lt;br&gt;Farbe / Color: lichtgrau / light gray&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-7-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-337/100-000">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="L5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="L6"/>
<connect gate="G$1" pin="P7" pad="L7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-338/100-000" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einpressstift 0,6 x 0,6 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Press-in pin 0.6 x 0.6 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 8 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 4 A&lt;br&gt;Farbe / Color: lichtgrau / light gray&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-8-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-338/100-000">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="L5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="L6"/>
<connect gate="G$1" pin="P7" pad="L7"/>
<connect gate="G$1" pin="P8" pad="L8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-340/100-000" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einpressstift 0,6 x 0,6 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Press-in pin 0.6 x 0.6 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 10 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 4 A&lt;br&gt;Farbe / Color: lichtgrau / light gray&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-10-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-340/100-000">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="L10"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="L5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="L6"/>
<connect gate="G$1" pin="P7" pad="L7"/>
<connect gate="G$1" pin="P8" pad="L8"/>
<connect gate="G$1" pin="P9" pad="L9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-342/100-000" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einpressstift 0,6 x 0,6 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Press-in pin 0.6 x 0.6 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 12 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 4 A&lt;br&gt;Farbe / Color: lichtgrau / light gray&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-12-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-342/100-000">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="L10"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="L11"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="L12"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="L5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="L6"/>
<connect gate="G$1" pin="P7" pad="L7"/>
<connect gate="G$1" pin="P8" pad="L8"/>
<connect gate="G$1" pin="P9" pad="L9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-362" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift abgewinkelt 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Angled solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 2 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 3.7 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: lichtgrau / light gray&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-2-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-362">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-363" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift abgewinkelt 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Angled solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 3 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 3.7 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: lichtgrau / light gray&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-3-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-363">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-364" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift abgewinkelt 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Angled solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 4 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 3.7 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: lichtgrau / light gray&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-4-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-364">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-365" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift abgewinkelt 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Angled solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 5 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 3.7 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: lichtgrau / light gray&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-5-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-365">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="L5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-366" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift abgewinkelt 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Angled solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 6 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 3.7 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: lichtgrau / light gray&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-6-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-366">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="L5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="L6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-367" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift abgewinkelt 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Angled solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 7 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 3.7 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: lichtgrau / light gray&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-7-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-367">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="L5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="L6"/>
<connect gate="G$1" pin="P7" pad="L7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-368" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift abgewinkelt 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Angled solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 8 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 3.7 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: lichtgrau / light gray&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-8-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-368">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="L5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="L6"/>
<connect gate="G$1" pin="P7" pad="L7"/>
<connect gate="G$1" pin="P8" pad="L8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-370" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift abgewinkelt 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Angled solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 10 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 3.7 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: lichtgrau / light gray&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-10-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-370">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="L10"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="L5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="L6"/>
<connect gate="G$1" pin="P7" pad="L7"/>
<connect gate="G$1" pin="P8" pad="L8"/>
<connect gate="G$1" pin="P9" pad="L9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-372" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift abgewinkelt 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Angled solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 12 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 3.7 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: lichtgrau / light gray&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-12-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-372">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="L10"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="L11"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="L12"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="L5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="L6"/>
<connect gate="G$1" pin="P7" pad="L7"/>
<connect gate="G$1" pin="P8" pad="L8"/>
<connect gate="G$1" pin="P9" pad="L9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-332/105-604" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift gerade 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Straight solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 2 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 2.4 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: schwarz / black&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-2-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-332/105-604">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-333/105-604" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift gerade 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Straight solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 3 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 2.4 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: schwarz / black&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-3-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-333/105-604">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-334/105-604" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift gerade 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Straight solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 4 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 2.4 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: schwarz / black&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-4-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-334/105-604">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-335/105-604" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift gerade 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Straight solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 5 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 2.4 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: schwarz / black&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-5-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-335/105-604">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="L5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-336/105-604" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift gerade 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Straight solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 6 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 2.4 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: schwarz / black&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-6-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-336/105-604">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="L5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="L6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-337/105-604" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift gerade 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Straight solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 7 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 2.4 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: schwarz / black&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-7-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-337/105-604">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="L5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="L6"/>
<connect gate="G$1" pin="P7" pad="L7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-338/105-604" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift gerade 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Straight solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 8 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 2.4 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: schwarz / black&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-8-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-338/105-604">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="L5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="L6"/>
<connect gate="G$1" pin="P7" pad="L7"/>
<connect gate="G$1" pin="P8" pad="L8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-340/105-604" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift gerade 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Straight solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 10 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 2.4 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: schwarz / black&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-10-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-340/105-604">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="L10"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="L5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="L6"/>
<connect gate="G$1" pin="P7" pad="L7"/>
<connect gate="G$1" pin="P8" pad="L8"/>
<connect gate="G$1" pin="P9" pad="L9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-342/105-604" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift gerade 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Straight solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 12 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 2.4 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: schwarz / black&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-12-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-342/105-604">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="L10"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="L11"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="L12"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="L5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="L6"/>
<connect gate="G$1" pin="P7" pad="L7"/>
<connect gate="G$1" pin="P8" pad="L8"/>
<connect gate="G$1" pin="P9" pad="L9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-362/105-604" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift abgewinkelt 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Angled solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 2 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 2.4 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: schwarz / black&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-2-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-362/105-604">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-363/105-604" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift abgewinkelt 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Angled solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 3 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 2.4 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: schwarz / black&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-3-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-363/105-604">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-364/105-604" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift abgewinkelt 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Angled solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 4 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 2.4 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: schwarz / black&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-4-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-364/105-604">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-365/105-604" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift abgewinkelt 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Angled solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 5 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 2.4 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: schwarz / black&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-5-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-365/105-604">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="L5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-366/105-604" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift abgewinkelt 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Angled solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 6 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 2.4 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: schwarz / black&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-6-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-336/105-604">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="L5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="L6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-367/105-604" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift abgewinkelt 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Angled solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 7 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 2.4 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: schwarz / black&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-7-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-367/105-604">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="L5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="L6"/>
<connect gate="G$1" pin="P7" pad="L7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-368/105-604" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift abgewinkelt 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Angled solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 8 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 2.4 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: schwarz / black&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-8-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-368/105-604">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="L5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="L6"/>
<connect gate="G$1" pin="P7" pad="L7"/>
<connect gate="G$1" pin="P8" pad="L8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-370/105-604" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift abgewinkelt 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Angled solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 10 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 2.4 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: schwarz / black&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-10-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-370/105-604">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="L10"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="L5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="L6"/>
<connect gate="G$1" pin="P7" pad="L7"/>
<connect gate="G$1" pin="P8" pad="L8"/>
<connect gate="G$1" pin="P9" pad="L9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-372/105-604" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift abgewinkelt 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Angled solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 12 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 2.4 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: schwarz / black&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-12-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-372/105-604">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P10" pad="L10"/>
<connect gate="G$1" pin="P11" pad="L11"/>
<connect gate="G$1" pin="P12" pad="L12"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="L5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="L6"/>
<connect gate="G$1" pin="P7" pad="L7"/>
<connect gate="G$1" pin="P8" pad="L8"/>
<connect gate="G$1" pin="P9" pad="L9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-339" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift gerade 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Straight solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 9 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 250 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 4 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 3.7 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: schwarz / black&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-9-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-339">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="P5" pad="L5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6" pad="L6"/>
<connect gate="G$1" pin="P7" pad="L7"/>
<connect gate="G$1" pin="P8" pad="L8"/>
<connect gate="G$1" pin="P9" pad="L9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
