<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="19.736" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.736" y1="0" x2="19.736" y2="44.948" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.736" y1="44.948" x2="0" y2="44.948" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="44.948" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>G</text>
<text>R</text>
<text>B</text>
<text>+12V</text>
<text>PROG</text>
<text>RUN</text>
<text>TXD</text>
<text>RXD</text>
<text>GND</text>
<text>+12</text>
<text>GND</text>
<text>+3V3</text>
<text>(c) 2016, eNBeWe</text>
<text>LED RGB Control</text>
</plain>
<libraries>
<library name="LED5050-v3">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reflow soldering</description>
</package>
<package name="ESP12-SMD">
</package>
<package name="TSR-1">
</package>
<package name="DC005">
</package>
<package name="P-733-364">
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="Q1" library="LED5050-v3" package="SOT23" value="SI2302"/>
<element name="Q2" library="LED5050-v3" package="SOT23" value="SI2302"/>
<element name="Q3" library="LED5050-v3" package="SOT23" value="SI2302"/>
<element name="U$1" library="LED5050-v3" package="ESP12-SMD" value="ESP12SMD"/>
<element name="U$2" library="LED5050-v3" package="TSR-1" value="3V3">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="LED5050-v3" package="DC005" value="DC005"/>
<element name="X1" library="LED5050-v3" package="P-733-364" value="733-364"/>
<element name="R3" library="LED5050-v3" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="LED5050-v3" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="LED5050-v3" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="LED5050-v3" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="LED5050-v3" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="LED5050-v3" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="LED5050-v3" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="LED5050-v3" package="1X03" value="RUN/PROG"/>
<element name="JP2" library="LED5050-v3" package="1X03" value="UART"/>
<element name="R6" library="LED5050-v3" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+12V">
<contactref element="U$3" pad="P$PIN"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="X1" pad="L4"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$VCC"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="U$3" pad="P$OUTSIDE"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$GND"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="L1"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X1" pad="L2"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X1" pad="L3"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$RED">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$GPIO16"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$GREEN">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$GPIO14"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$BLUE">
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$GPIO12"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="P$GPIO15"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="P$GPIO2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="P$RST"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="P$EN"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="P$GPIO0"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$1" pad="P$TXD0"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$RXD0"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
