<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0.254" x2="18.212" y2="0.254" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.212" y1="0.254" x2="18.212" y2="28.184" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.212" y1="28.184" x2="0" y2="28.184" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="28.184" x2="0" y2="0.254" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="TeufelSubWifi">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO220V">
<description>&lt;b&gt;TO-220 Standing Through-hole Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="6410-03">
<description>&lt;b&gt;MOLEX 2.54mm KK  CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reflow soldering</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ESP12">
<description>ESP8266 Module 12</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="TeufelSubWifi" package="C0603" value="10u"/>
<element name="C2" library="TeufelSubWifi" package="C0603" value="10u"/>
<element name="IC1" library="TeufelSubWifi" package="TO220V" value="LM1117T-3.3-V"/>
<element name="J1" library="TeufelSubWifi" package="6410-03" value="22-27-2031-03">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="JP1" library="TeufelSubWifi" package="1X05" value="SERIAL"/>
<element name="Q1" library="TeufelSubWifi" package="SOT23" value="SI2302"/>
<element name="R1" library="TeufelSubWifi" package="R0603" value="10k"/>
<element name="R2" library="TeufelSubWifi" package="R0603" value="10k"/>
<element name="R3" library="TeufelSubWifi" package="R0603" value="10k"/>
<element name="R4" library="TeufelSubWifi" package="R0603" value="10k"/>
<element name="U$1" library="TeufelSubWifi" package="ESP12" value="ESP12"/>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="VCC"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SIG">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="CH_PD"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="RESET"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="GPIO0"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="GPIO15"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="TX"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="RX"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="GPIO12"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
