<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="31.039" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.039" y1="0" x2="31.039" y2="29.835" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.039" y1="29.835" x2="0" y2="29.835" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="29.835" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="BenQ-WiFi">
<packages>
<package name="C0603K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0603 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 1608</description>
</package>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt; .150 SIOC&lt;p&gt;
Source: http://www.maxim-ic.com/package_drawings/21-0041B.pdf</description>
</package>
<package name="R0402">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ESP12">
<description>ESP8266 Module 12</description>
</package>
<package name="TSR-1">
</package>
<package name="F09VP">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="USB-B-MICRO-SMD_V03">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="BenQ-WiFi" package="C0603K" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="BenQ-WiFi" package="C0603K" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="BenQ-WiFi" package="C0603K" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="BenQ-WiFi" package="C0603K" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="BenQ-WiFi" package="C0603K" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="BenQ-WiFi" package="SO16" value="MAX3232CSE">
<attribute name="OC_FARNELL" value="9725490"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="90C2890"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="MAX3232CSE"/>
</element>
<element name="R1" library="BenQ-WiFi" package="R0402" value="10k"/>
<element name="R2" library="BenQ-WiFi" package="R0402" value="10k"/>
<element name="R3" library="BenQ-WiFi" package="R0402" value="10k"/>
<element name="R4" library="BenQ-WiFi" package="R0402" value="10k"/>
<element name="U$1" library="BenQ-WiFi" package="ESP12" value="ESP12"/>
<element name="U$2" library="BenQ-WiFi" package="TSR-1" value="3,3V"/>
<element name="X1" library="BenQ-WiFi" package="F09VP" value="RS-232">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="BenQ-WiFi" package="USB-B-MICRO-SMD_V03" value="USB-MICROB&quot;">
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-11752"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="U$3" pad="VBUS"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="G1"/>
<contactref element="X1" pad="G2"/>
<contactref element="U$3" pad="GND"/>
<contactref element="U$3" pad="SHIELD1"/>
<contactref element="U$3" pad="SHIELD3"/>
<contactref element="U$3" pad="SHIELD2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="VCC"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="TX"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="RX"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="RESET"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$1" pad="CH_PD"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$1" pad="GPIO15"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="GPIO0"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
