<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="30.15" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.15" y1="0" x2="30.15" y2="41.9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.15" y1="41.9" x2="0" y2="41.9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="41.9" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="LED5050-Control">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO220V">
<description>&lt;b&gt;TO-220 Standing Through-hole Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ESP12">
<description>ESP8266 Module 12</description>
</package>
<package name="737992-5">
<description>&lt;b&gt;FEMALE PRINT CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
DIN 45323 (34V/3A), ROKA, distributor Conrad</description>
</package>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0402">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="LED5050-Control" package="C0603" value="4.7n"/>
<element name="C2" library="LED5050-Control" package="C0603" value="1n"/>
<element name="IC1" library="LED5050-Control" package="TO220V" value="LM1117T-3.3-V"/>
<element name="JP1" library="LED5050-Control" package="1X04" value="CON"/>
<element name="U$1" library="LED5050-Control" package="ESP12" value="ESP12"/>
<element name="U$2" library="LED5050-Control" package="TO220V" value="IRLB8743-V"/>
<element name="U$3" library="LED5050-Control" package="TO220V" value="IRLB8743-V"/>
<element name="U$4" library="LED5050-Control" package="TO220V" value="IRLB8743-V"/>
<element name="X1" library="LED5050-Control" package="737992-5" value="12V"/>
<element name="JP2" library="LED5050-Control" package="1X05" value="SERIAL"/>
<element name="R1" library="LED5050-Control" package="R0402" value="10k"/>
<element name="R2" library="LED5050-Control" package="R0402" value="10k"/>
<element name="R3" library="LED5050-Control" package="R0402" value="10k"/>
<element name="R4" library="LED5050-Control" package="R0402" value="10k"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VS12">
<contactref element="X1" pad="+"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="-1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="VCC"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="GPIO15"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="CH_PD"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="GPIO0"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="RESET"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="RX"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="TX"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="GPIO13"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$1" pad="GPIO12"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$1" pad="GPIO14"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
