(module USB-C_USB2.0 (layer F.Cu) (tedit 60D23976)
  (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value USB-C_USB2.0 (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -5.57 0) (end 5.39 0) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (pad B12 smd rect (at -3.05 -6.075) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B9 smd rect (at -2.25 -6.075) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A9 smd rect (at 2.55 -6.075) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A12 smd rect (at 3.35 -6.075) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at -4.32 -1.33) (size 1 1.8) (drill oval 0.6 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at 4.32 -1.33) (size 1 1.8) (drill oval 0.6 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at 4.32 -5.51) (size 1 2.1) (drill oval 0.6 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at -4.32 -5.51) (size 1 2.1) (drill oval 0.6 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B8 smd rect (at -1.75 -6.075) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A5 smd rect (at -1.25 -6.075) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B7 smd rect (at -0.75 -6.075) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A6 smd rect (at -0.25 -6.075) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A7 smd rect (at 0.25 -6.075) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B6 smd rect (at 0.75 -6.075) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A8 smd rect (at 1.25 -6.075) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B5 smd rect (at 1.75 -6.075) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A1 smd rect (at -3.35 -6.075) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A4 smd rect (at -2.55 -6.075) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B4 smd rect (at 2.25 -6.075) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd rect (at 3.05 -6.075) (size 0.3 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -2.89 -5.01) (size 0.65 0.65) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 2.89 -5.01) (size 0.65 0.65) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
)
