(module USB_B_SMT (layer F.Cu) (tedit 5AFDBBD1)
  (descr "USB B connector")
  (tags "USB_B USB_DEV")
  (fp_text reference REF** (at -4.6 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value USB_B (at -12.05 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 0.1 8.6) (end -17.6 8.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -17.6 8.6) (end -17.6 -8.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -17.6 -8.6) (end 0.1 -8.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.1 -8.6) (end 0.1 8.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -16 6) (end 0 6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -16 -6) (end 0 -6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 0 -6) (end 0 6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -16 6) (end -16 -6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -9 -2.75) (size 2 2) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -16 0.625) (size 3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -16 -1.875) (size 3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -16 -0.625) (size 3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -16 1.875) (size 3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -9.58 6.8 270) (size 3.4 6.04) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -9.58 -6.8 270) (size 3.4 6.04) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -9 2.75) (size 2 2) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Connectors.3dshapes/USB_B.wrl
    (at (xyz 0.18 -0.05 0))
    (scale (xyz 0.39 0.39 0.39))
    (rotate (xyz 0 0 -90))
  )
)
