(module ESP-07S (layer F.Cu) (tedit 59B90C67)
  (descr "Module, ESP-8266, ESP-07v2, 16 pad, SMD")
  (tags "Module ESP-8266 ESP8266")
  (fp_text reference U2 (at -3.5 -1.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value ESP-07S (at 7.25 2.25) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.25 -0.5) (end -2.25 -1.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.25 -1.65) (end 16.25 -1.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 16.25 -1.65) (end 16.25 16) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 16.25 16) (end -2.25 16) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.25 16) (end -2.25 -0.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1 -1.4) (end 15 -1.4) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start 15 -1.4) (end 15 -1) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start -1 -1.4) (end -1 -1) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start -1 14.8) (end -1 15.6) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start -1 15.6) (end 15 15.6) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start 15 15.6) (end 15 14.8) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start 15 -1.4) (end 15 15.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 15 15.6) (end -1 15.6) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.008 15.6) (end -1.008 -1.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1 -1.4) (end 15 -1.4) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 2.5 1.1) (drill (offset -0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at 0 2) (size 2.5 1.1) (drill (offset -0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at 0 4) (size 2.5 1.1) (drill (offset -0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at 0 6) (size 2.5 1.1) (drill (offset -0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at 0 8) (size 2.5 1.1) (drill (offset -0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at 0 10) (size 2.5 1.1) (drill (offset -0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at 0 12) (size 2.5 1.1) (drill (offset -0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd oval (at 0 14) (size 2.5 1.1) (drill (offset -0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd oval (at 14 14) (size 2.5 1.1) (drill (offset 0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd oval (at 14 12) (size 2.5 1.1) (drill (offset 0.6 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd oval (at 14 10) (size 2.5 1.1) (drill (offset 0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd oval (at 14 8) (size 2.5 1.1) (drill (offset 0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd oval (at 14 6) (size 2.5 1.1) (drill (offset 0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd oval (at 14 4) (size 2.5 1.1) (drill (offset 0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd oval (at 14 2) (size 2.5 1.1) (drill (offset 0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd oval (at 14 0) (size 2.5 1.1) (drill (offset 0.7 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${ESPLIB}/ESP8266.3dshapes/ESP-07v2.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
