<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="7.4424" y2="-0.0254" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.4424" y1="-0.0254" x2="7.4424" y2="7.5084" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.4424" y1="7.5084" x2="0" y2="7.5338" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="7.5338" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>SOT-23</text>
<text>(c) nbw</text>
<text>G</text>
<text>D</text>
<text>S</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SOT23-Adapter">
<packages>
<package name="1X03/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reflow soldering</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="SOT23-Adapter" package="1X03/90" value="GDS"/>
<element name="U$1" library="SOT23-Adapter" package="SOT23" value="N-MOSFET"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
