<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="7395-03">
<description>&lt;b&gt;MOLEX 2.54mm KK RA CONNECTOR&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;Fixed Orientation</description>
</package>
<package name="6410-03">
<description>&lt;b&gt;MOLEX 2.54mm KK  CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="P-733-364">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reflow soldering</description>
</package>
<package name="ABK-PRO-MINI">
<description>ABK-PRO-MINI</description>
</package>
<package name="737992-5">
<description>&lt;b&gt;FEMALE PRINT CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
DIN 45323 (34V/3A), ROKA, distributor Conrad</description>
</package>
<package name="78XXL">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MV">
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="M">
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="S-4-POL-S">
<pin name="P1" function="dot"/>
<pin name="P2" function="dot"/>
<pin name="P3" function="dot"/>
<pin name="P4" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="EMOS-ND">
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="ABK-PRO-MINI">
<description>ABK-Pro-Mini</description>
<pin name="D3"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D10"/>
</symbol>
<symbol name="737992-POSCENTER">
<pin name="+2" direction="pas"/>
<pin name="+1" direction="pas"/>
<pin name="K" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="78XX">
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="22-?-03" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
wire to board 2.54 mm (.1 inch) pitch header</description>
<gates>
<gate name="-1" symbol="MV"/>
<gate name="-2" symbol="M"/>
<gate name="-3" symbol="M"/>
</gates>
<devices>
<device name="05-7038" package="7395-03">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="27-2031" package="6410-03">
<connects>
<connect gate="-1" pin="S" pad="1"/>
<connect gate="-2" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="-3" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-364" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift abgewinkelt 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Angled solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 4 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 3.7 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: lichtgrau / light gray&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-4-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-364">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SI2302" prefix="Q">
<description>MOSFET N-Channel 20 V (D-S)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EMOS-ND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ABK-PRO-MINI">
<description>ABK Pro-Mini Arduino Clone</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ABK-PRO-MINI"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ABK-PRO-MINI">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="D10"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="D11"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="D12"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="D13"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="D3"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="D5"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="D6"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="D8"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="D9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="RAW"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="737992-55-POSCENTER">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="737992-POSCENTER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="737992-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+1" pad="-1"/>
<connect gate="G$1" pin="+2" pad="-2"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="78XXL" prefix="IC" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="78XX"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="78XXL">
<connects>
<connect gate="A" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="A" pin="IN" pad="IN"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="OUT"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
