<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="ESP12">
<description>ESP8266 Module 12</description>
</package>
<package name="ESP12-SMD">
</package>
<package name="TSR-1">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reflow soldering</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DC005">
</package>
<package name="P-733-364">
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ESP12">
<pin name="RST"/>
<pin name="ADC"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="GPIO16"/>
<pin name="GPIO14"/>
<pin name="GPIO12"/>
<pin name="GPIO13"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="GPIO15"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="GPIO4"/>
<pin name="GPIO5"/>
<pin name="RXD0"/>
<pin name="TXD0"/>
</symbol>
<symbol name="VREG">
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="GND">
<pin name="GND" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="+12V">
<pin name="+12V" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="+3V3">
<pin name="+3V3" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="EMOS-ND">
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R-EU-1">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="DC005">
<pin name="-" direction="pas"/>
<pin name="K" direction="pas"/>
<pin name="+" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="S-4-POL-S">
<pin name="P1" function="dot"/>
<pin name="P2" function="dot"/>
<pin name="P3" function="dot"/>
<pin name="P4" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="PINHD3">
<pin name="1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="3" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ESP12">
<description>ESP8266 Wifi module 12</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ESP12"/>
</gates>
<devices>
<device name="THT" package="ESP12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADC" pad="P$ADC"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="P$EN"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="P$GPIO0"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO12" pad="P$GPIO12"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO13" pad="P$GPIO13"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO14" pad="P$GPIO14"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO15" pad="P$GPIO15"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO16" pad="P$GPIO16"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="P$GPIO2"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO4" pad="P$GPIO4"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO5" pad="P$GPIO5"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="P$RST"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD0" pad="P$RXD0"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD0" pad="P$TXD0"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P$VCC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMD" package="ESP12-SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADC" pad="P$ADC"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="P$EN"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="P$GPIO0"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO12" pad="P$GPIO12"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO13" pad="P$GPIO13"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO14" pad="P$GPIO14"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO15" pad="P$GPIO15"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO16" pad="P$GPIO16"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="P$GPIO2"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO4" pad="P$GPIO4"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO5" pad="P$GPIO5"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="P$RST"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD0" pad="P$RXD0"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD0" pad="P$TXD0"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P$VCC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TSR-1" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="VREG"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSR-1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="P$3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GND" prefix="GND">
<description>&lt;b&gt;SUPPLY SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="+12V" prefix="P+">
<description>&lt;b&gt;SUPPLY SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="+12V"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="+3V3" prefix="+3V3">
<description>&lt;b&gt;SUPPLY SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="+3V3"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SI2302" prefix="Q">
<description>MOSFET N-Channel 20 V (D-S)</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EMOS-ND"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="R-EU-0603" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R-EU-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="R0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DC005">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DC005"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DC005">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="P$PIN"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="P$OUTSIDE"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="P$TRIGGER"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="733-364" prefix="X">
<description>&lt;b&gt;Serie 733,  Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift abgewinkelt 0,8 x 0,8 mm / Series 733,  Male header (for PCBs) Angled solder pin 0.8 x 0.8 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Polzahl / Pole No.: 4 &lt;br&gt;Rastermaß / Pitch: 2.5 - 2.5  mm&lt;br&gt;Bemessungsspannung / Rated Voltage: 160 V&lt;br&gt;Nennstrom / Nominal Current: 6 A&lt;br&gt;Lötstiftlänge: / Solder Pin Length: 3.7 mm&lt;br&gt;Farbe / Color: lichtgrau / light gray&lt;br&gt;&lt;br&gt; Stand: 01.01.2014. Die jeweils aktuellen Daten zu diesem Artikel finden Sie in unserem Produktkatalog, den Sie unter &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt; einsehen können. &lt;br&gt; As of: 01/01/2014. Please find the newest data for this article in our product catalogue, which can be viewed under &lt;a href="http://www.wago.com"&gt;www.wago.com&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="S-4-POL-S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="P-733-364">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="P3" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="P4" pad="L4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PINHD-1X3" prefix="JP" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="PINHD3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1X03">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="/90" package="1X03/90">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
