<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.635" y1="49.784" x2="21.006" y2="49.784" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.006" y1="49.784" x2="21.006" y2="71.237" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.006" y1="71.237" x2="0.635" y2="71.237" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="71.237" x2="0.635" y2="49.784" width="0" layer="20"/>
<text>-</text>
<text>+</text>
</plain>
<libraries>
<library name="RAMPS-FanExtender">
<packages>
<package name="LITTLEFUSE-5">
<description>&lt;B&gt;LITTLEFUSE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
Picofuse/slow Littelfuse</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MSTBA2">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="F1" library="RAMPS-FanExtender" package="LITTLEFUSE-5" value="PFRA250">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP1" library="RAMPS-FanExtender" package="1X02" value="FAN1"/>
<element name="JP2" library="RAMPS-FanExtender" package="1X02" value="FAN2"/>
<element name="JP3" library="RAMPS-FanExtender" package="1X02" value="FAN3"/>
<element name="JP4" library="RAMPS-FanExtender" package="1X02" value="FAN4"/>
<element name="Q1" library="RAMPS-FanExtender" package="SOT23" value="SI2302">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q2" library="RAMPS-FanExtender" package="SOT23" value="SI2302">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q3" library="RAMPS-FanExtender" package="SOT23" value="SI2302">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q4" library="RAMPS-FanExtender" package="SOT23" value="SI2302">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="RAMPS-FanExtender" package="R0603" value="10r">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="RAMPS-FanExtender" package="R0603" value="10r">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R8" library="RAMPS-FanExtender" package="R0603" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="RAMPS-FanExtender" package="R0603" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="RAMPS-FanExtender" package="R0603" value="10r">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="RAMPS-FanExtender" package="R0603" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="RAMPS-FanExtender" package="R0603" value="10r">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="RAMPS-FanExtender" package="R0603" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SER1" library="RAMPS-FanExtender" package="1X03" value="SER1"/>
<element name="SER2" library="RAMPS-FanExtender" package="1X03" value="SER2"/>
<element name="SER3" library="RAMPS-FanExtender" package="1X03" value="SER3"/>
<element name="SER4" library="RAMPS-FanExtender" package="1X03" value="SER4"/>
<element name="X1" library="RAMPS-FanExtender" package="MSTBA2" value="MSTBA2">
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="3705171"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="71C4161"/>
<attribute name="MPN" value="1757242"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="F1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="SER1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="SER2" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="SER3" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="SER4" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SER1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="SER2" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="SER3" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="SER4" pad="3"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="Q4" pad="3"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
