<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Lighthouse">
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED-TRICOLOR-5050">
<description>&lt;H3&gt;5050 SMD RGB LED&lt;/h3&gt;
5.0mm x 5.0mm, 2.6mm thickness</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="Lighthouse" package="1X04" value="LEDCON1"/>
<element name="JP2" library="Lighthouse" package="1X04" value="LEDCON1"/>
<element name="JP3" library="Lighthouse" package="1X04" value="LEDCON1"/>
<element name="JP4" library="Lighthouse" package="1X04" value="LEDCON1"/>
<element name="JP5" library="Lighthouse" package="1X04" value="LEDCON1"/>
<element name="JP6" library="Lighthouse" package="1X04" value="LEDCON1"/>
<element name="JP7" library="Lighthouse" package="1X04" value="LEDCON1"/>
<element name="LED1" library="Lighthouse" package="LED-TRICOLOR-5050" value="LED-TRICOLOR-5050NO_IC"/>
<element name="LED2" library="Lighthouse" package="LED-TRICOLOR-5050" value="LED-TRICOLOR-5050NO_IC"/>
<element name="LED3" library="Lighthouse" package="LED-TRICOLOR-5050" value="LED-TRICOLOR-5050NO_IC"/>
<element name="LED4" library="Lighthouse" package="LED-TRICOLOR-5050" value="LED-TRICOLOR-5050NO_IC"/>
<element name="LED5" library="Lighthouse" package="LED-TRICOLOR-5050" value="LED-TRICOLOR-5050NO_IC"/>
<element name="LED6" library="Lighthouse" package="LED-TRICOLOR-5050" value="LED-TRICOLOR-5050NO_IC"/>
<element name="LED7" library="Lighthouse" package="LED-TRICOLOR-5050" value="LED-TRICOLOR-5050NO_IC"/>
<element name="RB1" library="Lighthouse" package="R0603" value="R0603"/>
<element name="RB2" library="Lighthouse" package="R0603" value="R0603"/>
<element name="RB3" library="Lighthouse" package="R0603" value="R0603"/>
<element name="RB4" library="Lighthouse" package="R0603" value="R0603"/>
<element name="RB5" library="Lighthouse" package="R0603" value="R0603"/>
<element name="RB6" library="Lighthouse" package="R0603" value="R0603"/>
<element name="RB7" library="Lighthouse" package="R0603" value="R0603"/>
<element name="RG1" library="Lighthouse" package="R0603" value="R0603"/>
<element name="RG2" library="Lighthouse" package="R0603" value="R0603"/>
<element name="RG3" library="Lighthouse" package="R0603" value="R0603"/>
<element name="RG4" library="Lighthouse" package="R0603" value="R0603"/>
<element name="RG5" library="Lighthouse" package="R0603" value="R0603"/>
<element name="RG6" library="Lighthouse" package="R0603" value="R0603"/>
<element name="RG7" library="Lighthouse" package="R0603" value="R0603"/>
<element name="RR1" library="Lighthouse" package="R0603" value="R0603"/>
<element name="RR2" library="Lighthouse" package="R0603" value="R0603"/>
<element name="RR3" library="Lighthouse" package="R0603" value="R0603"/>
<element name="RR4" library="Lighthouse" package="R0603" value="R0603"/>
<element name="RR5" library="Lighthouse" package="R0603" value="R0603"/>
<element name="RR6" library="Lighthouse" package="R0603" value="R0603"/>
<element name="RR7" library="Lighthouse" package="R0603" value="R0603"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="RR1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="RG1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="RB1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="3"/>
<contactref element="LED1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="RB2" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="RG2" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="RR2" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LED2" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="LED2" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="LED2" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="RB2" pad="2"/>
<contactref element="RG2" pad="1"/>
<contactref element="RR2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="RB3" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="RG3" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="RR3" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="LED3" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="LED3" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="LED3" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="RB3" pad="2"/>
<contactref element="RG3" pad="1"/>
<contactref element="RR3" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="RB4" pad="1"/>
<contactref element="LED4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="RG4" pad="2"/>
<contactref element="LED4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="RR4" pad="2"/>
<contactref element="LED4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="LED4" pad="5"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="LED4" pad="6"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="LED4" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="RB4" pad="2"/>
<contactref element="RG4" pad="1"/>
<contactref element="RR4" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="RB5" pad="1"/>
<contactref element="LED5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="RG5" pad="2"/>
<contactref element="LED5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="RR5" pad="2"/>
<contactref element="LED5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="LED5" pad="5"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="LED5" pad="6"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="LED5" pad="4"/>
<contactref element="JP5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="RB5" pad="2"/>
<contactref element="RG5" pad="1"/>
<contactref element="RR5" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="RB6" pad="1"/>
<contactref element="LED6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="RG6" pad="2"/>
<contactref element="LED6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="RR6" pad="2"/>
<contactref element="LED6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="LED6" pad="5"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="LED6" pad="6"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="LED6" pad="4"/>
<contactref element="JP6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="RB6" pad="2"/>
<contactref element="RG6" pad="1"/>
<contactref element="RR6" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="RB7" pad="1"/>
<contactref element="LED7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="RG7" pad="2"/>
<contactref element="LED7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="RR7" pad="2"/>
<contactref element="LED7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="LED7" pad="5"/>
<contactref element="JP7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="LED7" pad="6"/>
<contactref element="JP7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="LED7" pad="4"/>
<contactref element="JP7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="RB7" pad="2"/>
<contactref element="RG7" pad="1"/>
<contactref element="RR7" pad="1"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED1" pad="6"/>
<contactref element="RG1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED1" pad="5"/>
<contactref element="RR1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED1" pad="4"/>
<contactref element="RB1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
