<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="LUM1613-14">
</package>
<package name="LUM1613-18">
</package>
<package name="LUM1613-14-NODOC">
</package>
<package name="10W">
</package>
<package name="TO220L1">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO220S">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO220L1-NODOC">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO220S-NODOC">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO220L2">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TSR-1">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="LUM1613">
<pin name="GND@2" direction="pas"/>
<pin name="PWR" direction="pas"/>
<pin name="SW" direction="pas"/>
<pin name="GND@1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="POWER-LED">
<pin name="GND"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="VREG">
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="VREG-ADJ">
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="ADJ" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="LUM1613">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LUM1613"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LUM1613-14">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="3@1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="3@2"/>
<connect gate="G$1" pin="PWR" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="LUM1613-18" package="LUM1613-18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="PWR" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-NODOC" package="LUM1613-14-NODOC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="3@1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="3@2"/>
<connect gate="G$1" pin="PWR" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="POWER-LED">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="POWER-LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="10W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LFXXCV">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="VREG"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO220L1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="L1-NODOC" package="TO220L1-NODOC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="L2" package="TO220L2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="S" package="TO220S">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="NODOC" package="TO220S-NODOC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM317">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="VREG-ADJ"/>
</gates>
<devices>
<device name="L1" package="TO220L1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADJ" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="L2" package="TO220L2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADJ" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="S" package="TO220S">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADJ" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="NODOC" package="TO220S-NODOC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADJ" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="L1-NODOC" package="TO220L1-NODOC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADJ" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM1117">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="VREG"/>
</gates>
<devices>
<device name="L1" package="TO220L1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="L1-NODOC" package="TO220L1-NODOC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="L2" package="TO220L2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="S" package="TO220S">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="NODOV" package="TO220S-NODOC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TSR-1" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="VREG"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSR-1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="P$3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
