<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<library>
<description>Various footprints for ESP8266 modules</description>
<packages>
<package name="ESP01">
<description>ESP8266 Module 01</description>
</package>
<package name="ESP05-4PIN">
<description>ESP8266 Module 05 - 4 pins</description>
</package>
<package name="ESP05-5PIN">
<description>ESP8266 Module 05 - 5 pins</description>
</package>
<package name="ESP07">
<description>ESP8266 Module 07 &amp; 08</description>
</package>
<package name="ESP02">
<description>ESP8266 Module 02</description>
</package>
<package name="ESP-03">
<description>ESP8266 Modules 3 &amp; 4</description>
</package>
<package name="ESP06">
<description>ESP8266 Module 06</description>
</package>
<package name="ESP-11">
<description>ESP8266 Module 11</description>
</package>
<package name="ESP12">
<description>ESP8266 Module 12</description>
</package>
<package name="ESP09">
<description>ESP8266 Module 09</description>
</package>
<package name="ESP10">
<description>ESP8266 Module 10</description>
</package>
<package name="DWA8">
<description>ESP8266 Module DWA8</description>
</package>
<package name="DWA8_MINI">
<description>ESP8266 Wifi module DWA8-mini</description>
</package>
<package name="RADINO">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ESP01">
<description>ESP8266 Wifi module 01</description>
<pin name="GND"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="RXD"/>
<pin name="TXD"/>
<pin name="CH_PD"/>
<pin name="RST"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="ESP05-4PIN">
<pin name="GND"/>
<pin name="RX"/>
<pin name="TX"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="ESP05-5PIN">
<pin name="RST"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="RX"/>
<pin name="TX"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="ESP07">
<description>ESP8266 Wifi module 07 &amp; 08</description>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GPIO14"/>
<pin name="GPIO12"/>
<pin name="GPIO13"/>
<pin name="GPIO15"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="ANT"/>
<pin name="CH_PD"/>
<pin name="GPIO16"/>
<pin name="RX"/>
<pin name="TX"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="ESP8266">
<description>ESP8266 Wifi module 03 &amp; 04</description>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="GPIO15"/>
<pin name="GPIO13"/>
<pin name="GPIO12"/>
<pin name="GPIO14"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="UTXD"/>
<pin name="URXD"/>
<pin name="GPIO18"/>
<pin name="CH_PD"/>
<pin name="ANT"/>
</symbol>
<symbol name="ESP02">
<description>ESP8266 Wifi module 02</description>
<pin name="GND"/>
<pin name="RX"/>
<pin name="TX"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GPIO15"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="RST"/>
</symbol>
<symbol name="ESP06">
<pin name="GND7"/>
<pin name="GND8"/>
<pin name="GND6"/>
<pin name="GND5"/>
<pin name="GND4"/>
<pin name="GND3"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="ANT"/>
<pin name="CH_PD"/>
<pin name="RX"/>
<pin name="TX"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="GPIO15"/>
<pin name="GPIO13"/>
<pin name="GPIO14"/>
<pin name="GPIO12"/>
<pin name="GPIO16"/>
</symbol>
<symbol name="ESP-11">
<pin name="GND"/>
<pin name="ENABLE"/>
<pin name="RESET"/>
<pin name="RX"/>
<pin name="TX"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="ESP12">
<pin name="RESET"/>
<pin name="ADC"/>
<pin name="CH_PD"/>
<pin name="GPIO16"/>
<pin name="GPIO14"/>
<pin name="GPIO12"/>
<pin name="GPIO13"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="GPIO15"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="GPIO5"/>
<pin name="GPIO4"/>
<pin name="RX"/>
<pin name="TX"/>
</symbol>
<symbol name="ESP09">
<pin name="GND7"/>
<pin name="GND6"/>
<pin name="GND5"/>
<pin name="GND4"/>
<pin name="GND3"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="GND1"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="ANT"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="RESET"/>
<pin name="TX"/>
<pin name="RX"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="GPIO15"/>
<pin name="GPIO13"/>
<pin name="GPIO12"/>
<pin name="GPIO14"/>
<pin name="CH_PD"/>
</symbol>
<symbol name="ESP10">
<pin name="TX"/>
<pin name="RX"/>
<pin name="RESET"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="DWA8">
<description>ESP8266 Wifi module DWA8</description>
<pin name="VCC"/>
<pin name="VCCRTC"/>
<pin name="CH_EN"/>
<pin name="TOUT"/>
<pin name="RESET"/>
<pin name="ANT"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="GND3"/>
<pin name="RX"/>
<pin name="TX"/>
<pin name="NC"/>
<pin name="P$13"/>
<pin name="GPIO16"/>
<pin name="GPIO14"/>
<pin name="GPIO12"/>
<pin name="GPIO13"/>
<pin name="GFIO15"/>
<pin name="GPIO02"/>
<pin name="GPIO00"/>
<pin name="SD_D1"/>
<pin name="SD_D3"/>
<pin name="SD_D0"/>
<pin name="SD_CMD"/>
<pin name="SD_CLK"/>
<pin name="SD_D2"/>
</symbol>
<symbol name="DWA8_MINI">
<pin name="GPIO14"/>
<pin name="GPIO12"/>
<pin name="GPIO13"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="ANT"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="TX"/>
<pin name="RX"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ESP01">
<description>ESP8266 Wifi module 01</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ESP01"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ESP01">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CH_PD" pad="CH_PD"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="GPIO0"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="GPIO2"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="RST"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="RX"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="TX"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ESP05-4PIN">
<description>ESP8266 Wifi module 05-4pin</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ESP05-4PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ESP05-4PIN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="RX"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="TX"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ESP05-5PIN">
<description>ESP8266 Wifi module 05 - 5pin</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ESP05-5PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ESP05-5PIN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="RST"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="RX"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="TX"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ESP07">
<description>ESP8266 Wifi module 07 &amp; 08</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ESP07"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ESP07">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANT" pad="ANT"/>
<connect gate="G$1" pin="CH_PD" pad="CH_PD"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="GPIO0"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO12" pad="GPIO12"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO13" pad="GPIO13"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO14" pad="GPIO14"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO15" pad="GPIO15"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO16" pad="GPIO16"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="GPIO2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="NC"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="RX"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="TX"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ESP8266">
<description>ESP8266 Wifi module 03 &amp; 04</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ESP8266"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ESP-03">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANT" pad="ANT"/>
<connect gate="G$1" pin="CH_PD" pad="CH_PD"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="GPIO0"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO12" pad="GPIO12"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO13" pad="GPIO13"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO14" pad="GPIO14"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO15" pad="GPIO15"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO18" pad="GPIO18"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="GPIO2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="NC"/>
<connect gate="G$1" pin="URXD" pad="URXD"/>
<connect gate="G$1" pin="UTXD" pad="UTXD"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ESP02">
<description>ESP8266 Wifi module 02</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ESP02"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ESP02">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="GPIO0"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO15" pad="GPIO15/POWERDOWN"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="GPIO2"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="RST"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="RX"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="TX"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ESP06">
<description>ESP8266 Wifi module 06</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ESP06"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ESP06">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANT" pad="ANT"/>
<connect gate="G$1" pin="CH_PD" pad="CH_PD"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="GND1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="GND2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND4" pad="GND3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND5" pad="GND4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND6" pad="GND5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND7" pad="GND6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND8" pad="GND7"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="GPIO0"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO12" pad="GPIO12"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO13" pad="GPIO13"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO14" pad="GPIO14"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO15" pad="GPIO15"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO16" pad="GPIO16"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="GPIO2"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="RX"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="TX"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ESP-11" uservalue="yes">
<description>ESP8266 Wifi module 11</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ESP-11"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ESP-11">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ENABLE" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P$8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ESP12">
<description>ESP8266 Wifi module 12</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ESP12"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ESP12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADC" pad="ADC"/>
<connect gate="G$1" pin="CH_PD" pad="CH_PD"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="GPIO0"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO12" pad="GPIO12"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO13" pad="GPIO13"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO14" pad="GPIO14"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO15" pad="GPIO15"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO16" pad="GPIO16"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="GPIO2"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO4" pad="GPIO4"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO5" pad="GPIO5"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="RESET"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="RX"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="TX"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ESP09">
<description>ESP8266 Wifi module 09</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ESP09"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ESP09">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANT" pad="ANT"/>
<connect gate="G$1" pin="CH_PD" pad="CH_PD"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="GND1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="GND2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="GND3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND4" pad="GND4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND5" pad="GND5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND6" pad="GND6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND7" pad="GND7"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="GPIO0"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO12" pad="GPIO12"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO13" pad="GPIO13"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO14" pad="GPIO14"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO15" pad="GPIO15"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="GPIO02"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="RESET"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="RX"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="TX"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ESP10">
<description>ESP8266 Wifi module 10</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ESP10"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ESP10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="RESET"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="RX"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="TX"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DWA8">
<description>ESP8266 Wifi module DWA8</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DWA8"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DWA8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANT" pad="ANT"/>
<connect gate="G$1" pin="CH_EN" pad="CH_EN"/>
<connect gate="G$1" pin="GFIO15" pad="GPIO15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="GND1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="GND2"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO00" pad="GPIO0"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO02" pad="GPIO2"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO12" pad="GPIO12"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO13" pad="GPIO13"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO14" pad="GPIO14"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO16" pad="GPIO16"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="NC"/>
<connect gate="G$1" pin="P$13" pad="NC1"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="RESET"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="RX"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_CLK" pad="SD_CLK"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_CMD" pad="SD_CMD"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_D0" pad="SD_D0"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_D1" pad="SD_D1"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_D2" pad="SD_D2"/>
<connect gate="G$1" pin="SD_D3" pad="SD_D3"/>
<connect gate="G$1" pin="TOUT" pad="TOUT"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="TX"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
<connect gate="G$1" pin="VCCRTC" pad="VCCRTC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DWA8_MINI">
<description>ESP8266 Wifi module DWA8-MINI</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DWA8_MINI"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DWA8_MINI">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANT" pad="ANT"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="GPIO0"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO12" pad="GPIO12"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO13" pad="GPIO13"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO14" pad="GPIO14"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="GPIO2"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="RX"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="TX"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
